{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[28,0,28,4],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[31,0,31,3],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[51,0,51,4],[52,0,52,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部分项目单价最高限价"]
["工程名称:南宁经济技术开发区铁山港三支路（高岭西路-铁山港西路） ",{"$nulls":3},"第1页 共2页"]
["序\r号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","金额(元)"]
[{"$nulls":4},"综合单价"]
[]
[null,null,"D.1 土石方工程"]
["3","★040103001002","路基借方回填压实","",16.83]
[null,null,"含：1、借土取土及装运、回填、压实等，压实度和土质按施工图设计要求"]
[null,null,"    2、取土费及运距：自行考虑"]
["5","★040103002001","余方弃置(含运弃)","",11.44]
[null,null,"含：1、各类土方(包括淤泥、流沙等)，土类别综合考虑"]
[null,null,"    2、表土、树、竹，树根及竹篼"]
[null,null,"    3、杂草、水葫芦、漂浮物等"]
[null,null,"    4、弃置费及运距：自行考虑"]
["17","◆★040203006001","7cm厚AC-25C型粗粒式沥青砼底面层","㎡",44.08]
["19","◆★040203006002","5cm厚AC-20C型中粒式沥青砼中面层","㎡",32.65]
["20","◆★040203006003","4cm厚ARAC-13型细粒式橡胶改性沥青砼上面层（骨料采用辉绿岩）","㎡",59.56]
["32","★041001001001","拆除水泥砼路面","",86.64]
[null,null,"含：1、清理、装车、运输、弃置等"]
[null,null,"    2、运距及弃置费：自行考虑"]
["33","★041001008001","拆除钢筋混凝土","",201.15]
[null,null,"含：1、清理、装车、运输、弃置等"]
[null,null,"    2、运距及弃置费：自行考虑"]
["42","★040103002002","余方弃置(含运弃)","",11.44]
[null,null,"含：1、各类土方(包括淤泥、流沙等)，土类别综合考虑"]
[null,null,"    2、表土、树、竹，树根及竹篼"]
[null,null,"    3、杂草、水葫芦、漂浮物等"]
[null,null,"    4、弃置费及运距：自行考虑"]
["编制单位：广西恒基建设工程咨询有限公司                                             审核单位：南宁经济技术开发区财政局"]
["日期：二0一六年六月二十日"]
["部分项目单价最高限价"]
["工程名称:南宁经济技术开发区铁山港三支路（高岭西路-铁山港西路） ",{"$nulls":3},"第2页 共2页"]
["序\r号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","金额(元)"]
[{"$nulls":4},"综合单价"]
[]
["122","★030412007001","LED单臂灯 1*160W H=12m L=3m","套",2973.77]
[null,null,"含：1、灯杆采用热镀锌Q235钢板，外表面喷白色塑层，灯杆底板采用25mm厚钢板"]
[null,null,"    2、灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式，并加装防护链，以及采用8内沉头三角螺栓上锁，配路灯开关盒及接地端子"]
[null,null,"    3、灯具为高压铸铝一次成型结构，具有良好的防水性能，防护等级要求≥IP65"]
[null,null,"    4、相适应的电流驱动器、散热模组、灯罩等，电源驱动器要求采用节能型电流驱动器"]
[null,null,"    5、灯具内需密封的部位，必须使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃棉、海棉泡沫防护胶"]
[null,null,"    6、灯具反光板采用高纯度阳极氧化铝板"]
[null,null,"    7、具体做法详施工图设计"]
["123","★030412008001","LED二火泛光灯 2*90W H=14m L=1.6m","套",3522.88]
[null,null," 含：1、灯杆采用热镀锌Q235钢板，外表面喷白色塑层，灯杆底板采用25mm厚钢板"]
[null,null,"     2、灯杆配电门采用不可拆卸合页开门方式，并加装防护链，以及采用8内沉头三角螺栓上锁，配路灯开关盒及接地端子"]
[null,null,"     3、灯具为高压铸铝一次成型结构，具有良好的防水性能，防护等级要求≥IP65"]
[null,null,"     4、相适应的电流驱动器、散热模组、灯罩等，电源驱动器要求采用节能型电流驱动器"]
[null,null,"     5、灯具内需密封的部位，必须使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃棉、海棉泡沫防护胶"]
[null,null,"     6、灯具反光板采用高纯度阳极氧化铝板"]
[null,null,"     7、具体做法详施工图设计"]
["编制单位：广西恒基建设工程咨询有限公司                                             审核单位：南宁经济技术开发区财政局"]
["日期：二0一六年六月二十日"]